|  |  |
| --- | --- |
| Компетенция | Сельскохозяйственные машиныAgricultural Mechanic |



**Критерии оценки модуля №1**

**«Проверка и регулировка механизмов системы питания**

**двигателя Д – 240 трактора МТЗ – 80»**

**Оценочные показатели качества выполнения работы.**

 Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 20 баллов, она распределяется следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Задание | Максимальная оценка в баллах |
| 1. | Правильная установка форсунки на стенд  | 4 |
| 2. | Проверка фактического давления впрыска | 4 |
| 3 |  Регулировка форсунки по заданному параметру | 4 |
| 4 | Соблюдение мер безопасности при выполнении работы | 4 |
| 5 | Соблюдение технологической последовательности операций | 4 |

**Критерии оценки модуля №2**

**« Техническое обслуживание и регулировка рулевого управления трактора МТЗ – 80»**

**Оценочные показатели качества выполнения работы.**

 Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 20 баллов, она распределяется следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Критерии оценки** | **Кол-во баллов** |
| 1 | Установка передних колес в исходное положение | 4 |
| 2 | Измерение длины рулевых тяг | 4 |
| 3 | Проверка фактического схождения колес трактора | 4 |
| 4 | Правильная установка измерительной линейки | 4 |
| 5 | Соблюдение мер безопасности при выполнении работы | 2 |
| 6 | Соблюдение технологической последовательности операций | 2 |

**Критерии оценки модуля №3**

**«Техническое обслуживание системы питания двигателя Д – 240 трактора МТЗ - 80»**

**Оценочные показатели качества выполнения работы.**

 Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 20 баллов, она распределяется следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Задание | Максимальная оценка в баллах |
| 1. | Выполнение операций:- чистка корпуса фильтра от пыли и грязи;- слив отстоя из корпуса фильтра- промывка внутренней полости фильтра  | 4 |
| 2. | Установка в корпус нового фильтрующего элемента | 4 |
| 3 | Заполнение топливной системы двигателя топливом с помощью насоса ручной подкачки до появления сплошной струи топлива из-под штуцера. | 6 |
| 4 | Соблюдение мер безопасности при выполнении работы | 3 |
| 5 | Соблюдение технологической последовательности операций | 3 |

**Критерии оценки модуля №4**

**«Техническое обслуживание системы смазки двигателя Д – 240 трактора МТЗ-80»**

**Оценочные показатели качества выполнения работы.**

Предельная величина общей оценки качества выполнения работы – 20 баллов, она распределяется следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Задание | Максимальная оценка в баллах |
| 1. |  Слив отработанного масла из поддона двигателя | 4 |
| 2. | Выполнение операций:- чистка корпуса фильтра от пыли и грязи;- демонтаж и разборка центробежного масленого фильтра с двигателя- промывка внутренней полости центробежного масляного фильтра- сборка и монтаж и разборка центробежного масленого фильтра на двигатель | 6 |
| 3 | Заливка масла через маслозаливной патрубок до уровня верхней метки на масломере | 4 |
| 4 | Соблюдение мер безопасности при выполнении работы | 3 |
| 5 | Соблюдение технологической последовательности операций | 3 |

**Критерии оценки модуля №5**

**«Фигурное вождение трактора МТЗ – 1221»**

**Оценочные показатели качества выполнения задания.**

Предельная величина общей оценки качества выполнения задания – 20 баллов, она распределяется следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Задание | Максимальная оценка в баллах |
| 1. | «Горка»  | 4 |
| 2. | «Восьмерка» | 4 |
| 3. | «Змейка» | 4 |
| 4. | «Бокс» (въезд в бокс задним ходом) | 4 |
| 5. | «Разворот в ограниченном пространстве » | 4 |